КОРПУС СТАЛЬНОЙ ТИП-0
Этикетка
АТПН.301172.067 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

	Наименование изделия
	Корпус стальной ТИП-0 АТПН.301172.067

	Изготовитель
	ООО «НПФ «Полисервис» [footnoteRef:1]. [1:  Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru] 




1.1 Корпус стальной ТИП-0 (далее корпус) предназначен для установки и монтажа внешней аккумуляторной батареи (АКБ) к источнику бесперебойного электропитания (БРП), не имеющего встроенных АКБ.
Корпус предназначен для установки одной АКБ 12 В, 1,2 А•ч.
1.3 Корпус изготовлен из стали с порошковым покрытием белого цвета.
Крышка корпуса с разъемными проушинами крепится к основанию двумя винтами. В основании корпуса расположены два отверстия для кабельных вводов. В верхней и в нижней частях основания корпуса имеется перфорация для вентиляции.
Перфорированные отверстия на задней стенке корпуса позволяют фиксировать платы с элементами к основанию.
Габаритный чертеж корпуса приведен на рисунке 1.
1.4 На задней стенке корпуса расположены две проушины для навешивания корпуса на вертикальной поверхности.
1.5 На внутренней боковой стенке корпуса установлен болт заземления. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные 
- габаритные размеры корпуса – 148х123х56,5.
- масса – 1,6 кг;
- установочный размер (расстояние между центрами проушин) – 228 мм;
- степень защиты, обеспечиваемая корпусом, по ГОСТ 14254-2015 – IP30.
2.2 Корпус предназначен для работы в условиях внешних воздействующих факторов:
- температура окружающей среды от минус 30 °C до +50 °C;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °C.
Примечание – условия использования корпуса с установленными в нем АКБ и платами с элементами определяются стойкостью АКБ и плат с элементами к внешним воздействующим факторам.


3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Корпус стальной ТИП-0 АТПН.301172.067.
3.2 Этикетка АТПН.301172.067 ПС.


4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Корпуса стальные ТИП-0 допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах – закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.
4.2 Корпуса должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.
4.3 Тара с корпусами должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов  - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150;
для морских перевозок в трюмах – по группе Ж3 ГОСТ 15150.
4.4 Условия хранения корпусов в упаковке должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150.


5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок — 24 месяца с даты изготовления корпуса при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.
Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя[footnoteRef:2]. [2:  Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru] 



6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Корпус стальной ТИП-0 изготовлен и принят в соответствии с требованиями АТПН.301172.067 и признан годным для эксплуатации.
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